{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[8,0,8,7],[9,0,9,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                       年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"石板台阶","1、台阶规格：长200cm*宽38cm*高14cm左右（约6个转弯处台阶数量及规格需根据现场实际情况做相应调整），底部用钢筋+混凝土浇筑，混凝土厚度≥10cm（需要用到模板、横向16厘钢筋纵向8厘钢筋，钢筋间距不大于15cm）；2、台阶铺设白灰色（小白花）火烧面石板，厚度≥2.2cm，台阶正面石板外围三面倒角；3、含拆除旧防腐木台阶及清运拆除物。4、原地面根据现场需求进行平整夯实，局部需要采用16厘钢筋混凝土进行加固。",46,"阶"]
[2,"石板平台","1、平台用模板、钢筋、混凝土浇筑，混凝土厚度≥10cm，底部用钢筋+混凝土浇筑（需要用到模板、横向16厘钢筋纵向8厘钢筋，钢筋间距不大于15cm）；2、白灰色（小白花）火烧面石板规格：长60cm*宽30cm*厚≥1.7cm；3、含拆除旧防腐木及清运拆除物。4、原地面根据现场需求进行平整夯实，局部需要采用16厘钢筋混凝土进行加固，现场涉及排水系统根据现场实际情况结合甲方要求改造成明沟排水，方便日常疏通。",30,"平方米"]
[3,"铁艺护栏","1、整体高度不低于1.05米，上2条下1条横杆规格：6cm*6cm*厚1.5mm镀锌方管；竖杆：4cm*4cm*厚1.5mm方管，长度65cm左右，间距不大于11cm；2、立柱规格：10cm*10cm*厚3mm镀锌方管，外露高度1.2米，底部同基础钢筋相连接，顶部装铁艺盖帽，每个拐角设一根立柱，间距≦2.7米；4、所有接焊点打磨刷镀锌专用底漆一遍，刷硅丙栏杆漆两遍（颜色甲定）；5、含拆除旧防腐木护栏及清运拆除物。",160,"米"]
["合计：               元（含税及运费）"]
["注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、安装费等一切费用。采用合计最低者中标。1、现场安全责任、围挡、公示牌等由供应商自行负责，2、包工包料，费用按实结算，质保期为验收合格后1年。3、除特殊情况外，完工日期为双方合同签订后28天内。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}