{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[6,0,6,7],[7,0,7,7]]}
["报价表"]
["报价单位（加盖公章）：                                                          年    月     日"]
["联系人：                                                        联系电话："]
["序号","物资/服务名称","规格或型号","数量","单位","金额（元，含税及运费）",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"单价      ","总价     "]
[1,"玉湖公园混泥土仿木护栏修缮","混泥土标号：C30高强度混泥土 断裂处需使用钢筋加固（钢筋为6厘） 空鼓或即将脱落处需一并清除 新装混凝土面层内需添加镀锌网使其更加牢固。水泥护栏漆面需全部翻新 油漆材质：双组份水性户外罩面漆(颜色为棕色)",1,"项",null,null,"包清理现场垃圾，包工包料包一切费用，工期30天之内完成等，包干"]
["合计：               元（含税及运费）"]
["注：报价应包含税金（增值税专用发票）、运费、卸车费、安装费等一切费用。采用合计最低者中标。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}